## 主控板

### ESP32-WORRM-32

### 1.69 TOUCH IPS P169H002

### TF-01A

### MAX98357

**接口**

1. VCC DC 2.5V~5.5V
2. GND 接地
3. SD
4. GAIN
5. DIN
6. BCLK
7. LCR

**特性**

## 无线充电板

### PW4056A

**引脚定义**

1. VCC DC 2.5V~5.5V
2. GND 接地

**特性**

* 高效路
* 最大输出电流
* 低功耗：静态电流
* 输入电压范围
* 输出电压范围

### USB-TYPC

### AMS1117